|  |  |
| --- | --- |
| **OPIS ZADAŃ WYMIENIONYCH W ZAPYTANIU OFERTOWYM** **/ *PROSZĘ O WPISANIE CEN ZGODNIE Z TABELĄ* /**  | **Załącznik nr 1 do formularza ofertowego** |
| Oznaczenie zadania\* | Nazwa zadania (dostawy / usługi / roboty budowlane) | Jedn. miary | Ilość / liczba | Cena jednostkowa(w zł)**NETTO** | Kwota ogółem(w zł)**NETTO** | Kwota ogółem(w zł)**VAT** | Kwota ogółem(w zł)**Brutto** | **SZCZEGÓŁOWY OPIS** |
|
|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |
| **A** |  **Zagospodarowanie kompleksu Parkowego w Nagłowicach** |  |  |  |  |
| 1 | Ławki parkowe-dostawa | szt. | 23 |  |  |  |  | Ławki betonowe wkopywane w grunt, z oprciem, wykonane w technologii betonu płukanego, siedziska i oparcie drewniane, impregnowane środkami zabezpieczającymi drewno przez owadami, grzybami, ogniem. Wysokość całkowita: 80 cm Długość całkowita : 200 cm. Wysokość siedziska : 45 cmSzerokość całkowita : 45 cm. Grubość listew: 4 cm.Waga około 170 kg. |
| 2 | Siedziska - ławki bez oparcia, dostawa | szt. | 20 |  |  |  |  | Ławki betonowe wkopywane w grunt, bez oprcia, wykonane w technologii betonu płukanego, siedziska drewniane, impregnowane środkami zabezpieczającymi drewno przez owadami, grzybami, ogniem. Wysokość całkowita: 95 cm. Wysokość po zamontowaniu w podłożu: 43 cm. Długość całkowita: 200 cm. Szerokość całkowita: 43 cm. Grubość drewnianych listew: 4 cm.Waga około 150 kg. |
| 3 | Kosze na śmieci-dostawa | szt. | 22 |  |  |  |  | Betonowe kosze z daszkiem wykonane w technologii betonu płukanego, wyposażone w wkład ocynkowany. Wkład wyposażony w popielnicę.Wysokość:85 cm, średnica górna - 49 cm, dolna 55 cm, pojemność: 40 l, waga około 170 kg. Daszek obracany i zamykany na klucz imbusowy.Materiał: kamień płukany. |
| **B** | **Ścieżka edukacyjna** |  |  |  |  |
| 1 | Tablice edukacyjne zewnętrzne: opisujące mieszkańców zbiorników wodnych, drzewa parkowe, rośliny w parku-dostawa | szt. | 3 |  |  |  |  | Tablice zewnętrzne - wymiary: 100 cm x135 cm, nośnik blacha ocynkowana, zabezpieczenie: laminat UV, nadruk: ploterem UV, technologia druku: wodoodporny wydruk wielkoformatowy metodą WAVEPRINT i UV, wydruk odporny na działanie czynników atmosferycznych UV i H2O. Całość laminowana warstwą ochronną anty- UV i antygraffiti. Stelaż stalowy z kotwami. |
| 2 | Rzeźby edukacyjne wraz z tabliczkami informacyjnymi-dostawa | zestaw | 1 |  |  |  |  | Duże owoce drzew, rzeźbione: Konstrukcja: wykonane z litego drewna, powietrznie suchego i ręcznie rzeźbionego, pokryte farbami atestowanymi, zabezpieczane lakierem bezbarwnym. 1. SZYSZKA ( ŚWIERK POSPOLITY ) długość około: 110 cm,- średnica około: 30 cm.2.ŻOŁĘDZIE ( DĄB SZYPUŁKOWY ) długość około: 80 cm,- średnica około: 50 cm.3.SZYSZKA (MODRZEW EUROPEJSKI) - długość około: 90 cm,- średnica około: 40 cm. 4.KASZTAN (KASZTANOWIEC BIAŁY) - średnica około: 60 cm, długość około 75 cm.5. NIBYJAGODA (CIS POSPOLITY) długość około: 80 cm, średnica około: 50 cm.6. BUKIEW (BUK POSPOLITY) długość około: 90 cm,- średnica około: 40 cm. Tablice - opis gatunku. Wymiar A3 - 42x30 cm, usytuowane pod katem 45 stopni, na 1 słupku nośnym (drewno toczone i impregnowane) . Nośnik PCV 8 mm, nadruk bezpośredni. |
| **C** | **Zagospodarowanie przestrzeni przy dworku Mikołaja Reja-urządzenie letniej czytelni na tarasach.**  |  |  |  |  |
| 1 | Stoliki i krzesła kawiarniane metalowe-dostawa | 4 | kpl. |  |  |  |  | Klasyczny komplet kawowy ogrodowy wykonany z malowanej stali ocynkowanej. Krzesło szerokość :42 cm, głębokość 52 cm, wysokość 90 cm. Stół średnica 60 cm, wysokość 70 cm .W skład kompletu wchodzi stolik i 4szt krzeseł |
| 2 | Parasole-dostawa | 2 | szt. |  |  |  |  | Parasol kwadratowy z boczną nogą , wielkość czaszy parasola 3,5 x 3,5m |
| 3 | Pergole | 4 | kpl. |  |  |  |  | Pergola z donicą - materiał: suche i heblowane drewno sosnowe. Wysokość - 1620 mm, szerokość - 910 mm, długość - 550 mm |
| 4 | Stoły piknikowe-dostawa | 12 | *szt.* |  |  |  |  | Wymiary: dł 240 cm, szer. 74 cm, wys.74 cm. Konstrukcja wzmacniana, wykonana z ocynkowanych profili metalowych, malowanych metodą proszkową. Blat wykonany z Polietylenu , wodoodporny. Do użytku zewnętrznego i wewnętrznego |
| 5 | Ławki piknikowe-dostawa | 24 | *szt.* |  |  |  |  | Ławka składana, wymiary : dł 180 cm, szer. 28 cm, wys.44cm,Konstrukcja wzmacniana, wykonana z ocynkowanych profili metalowych, malowanych metodą proszkową. Siedzisko wykonane z Polietylenu , wodoodporne. Do użytku zewnętrznego i wewnętrznego |
| 6 | Panele tarasowe-dostawa | 60 | szt. |  |  |  |  | Panele tarasowe z drewna impregnowanego z systemem łączenia: długość 30 cm, szerokość: 30 cm, grubość: 2,00 cm. |
| **D** |  **Działania przyczyniające się do ochrony środowiska przyrody**  |  |  |  |  |
| 1 | Modernizacja oświetlenia zewnętrznego- wymiana oświetlenia na energooszczędne oświetlenie LED-dostawa  | 15 | szt. |  |  |  |  | NAŚWIETLACZ LED, hermetyczny, możliwość regulacji kąta nachylenia lampy, z wbudowanym zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym, bezpośrednie podłączenie pod 230Vżywotność: > 50 000h.Certyfikaty zgodności: CE, RoHS |
| 2 | Sortownik 4-komorowy na śmieci-dostawa | 1 | szt |  |   |  |  | Sortownik 4-komorowy na śmieci, 4x120LSortownik (2x2)- innowacyjny 4-komorowy kosz na śmieci, wykonany z laminatu na bazie żywic poliestrowych. Charakteryzuje się nowoczesnym wyglądem i odpornością na warunki atmosferyczne. Pozwala na sortowanie czterech kategorii odpadów do wyboru w wyszczególnionych 120L pojemnikach- plastik, papier, szkło i różne. Zamykane wieczko. |
| 3 | Kosz na śmieci z szafką-dostawa | 1 | szt |  |   |  |  | Kosz z szafką  - materiał: stal nierdzewna, drewno egzotyczne, dł.95cm, szer. 65cm. wys.115cm. Na odpady bibodegradowalne (resztki żywności itp.)  |
| **E** | **PROMOCJA PROJEKTU** |  |  |  |  |
| 1 | Tablica informacyjna-dostawa | 1 | szt |  |  |  |  | Nośnik PCV 8 mm, nadruk bezpośredni. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ***Razem:*** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |